DMTech Fire Panel Remote Client
Версия на софтуера 1.0
Copyright 2026 DMTech Ltd.
___________________________________________________________________

I. Какво представлява този софтуер?
DMTech Fire Panel Remote Client (наричан по-долу „този софтуер“) ви позволява да се свързвате дистанционно към пожароизвестителна централа от серия DMTech FP9000 или FP9000A, на която е инсталиран съвместим комуникационен модул, и след това да наблюдавате, управлявате или конфигурирате устройството.

II. Как да стартирам софтуера?
Отидете в папката „FirePanelRemoteGUI-Windows“ и отворете изпълнимия файл за Windows „hybrid-gui.exe“. Това веднага трябва да отвори графичния интерфейс на софтуера, позволявайки ви да започнете свързване с устройства.

III. Как да се свържа с централа?
При стартиране на софтуера ще се отвори интерфейсът „New Panel Tab“ (Нов раздел за централа). Изберете типа централа (адресируема или конвенционална), въведете необходимите настройки и натиснете „Create“ (Създай). След това, в новия раздел за централата, натиснете „Connect“ (Свързване), за да отворите интерфейса за вход, въведете потребителското име и паролата на устройството и натиснете бутона „Connect“. Ако данните за вход са верни, ще бъдете свързани и ще можете да наблюдавате или конфигурирате вашето FP устройство.

IV. Какви настройки могат да се променят?
Чрез менютата File -> Settings можете да отворите интерфейса с настройки. Най-важната настройка там е „VNC Viewer Settings“, където трябва да изберете „Browse...“ и да посочите *.exe файла на клиентска програма за VNC преглед. Препоръчаният и официално поддържан VNC софтуер е „TigerVNC“, като „TightVNC“ също е съвместим и тестван.
Най-новата версия на „TigerVNC“ може да бъде изтеглена тук: https://sourceforge.net/projects/tigervnc/files/stable/

Чрез менютата Automation -> Settings & Run... можете да достигнете настройките за автоматизация, където можете да включите/изключите функцията за автоматизация и след това да добавите списък с предварително конфигурирани централи (с потребителско име, парола и настройки), към които софтуерът АВТОМАТИЧНО ще се свързва при стартиране.

V. Как безопасно да изключа софтуера, след като приключа?
Достатъчно е просто да натиснете червения бутон с кръстче („X“) в горния десен ъгъл на прозореца, което автоматично ще извърши безопасно излизане от всички текущо свързани устройства. Натискането на „Disconnect“ (Прекъсване) или „Remove Current Tab“ (Премахване на текущия раздел) в избран раздел също ще излезе от съответната централа.